|  |  |
| --- | --- |
| **ДВИГАТЕЛЬ** | **JL Rubicon — дизельный двигатель — 2.2 ATX, полный привод, 200 л.с., 2 двери** |
| Количество и расположение цилиндров | Рядный, 4 цилиндра |
| Рабочий объем, см3  | 2143 |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 83,8 × 99,0 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 15,5:1 |
| Макс. мощность, л.с. при об/мин | 200 л.с. при 3500 об/мин |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 450 Нм при 2000 об/мин |
| Система питания  | Система непосредственного впрыска топлива с общей топливной рампой (Common Rail)  |
| Тип топлива | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО  |
| **КОРОБКА ПЕРЕДАЧ** |
| Трансмиссия | 8-ступенчатая АВТОМАТИЧЕСКАЯ |
| 1-я передача | 4,714 |
| 2-я передача | 3,143 |
| 3-я передача | 2,106 |
| 4-я передача | 1,667 |
| 5-я передача | 1,285 |
| 6-я передача | 1,000 |
| 7-я передача | 0,839 |
| 8-я передача | 0,667 |
| Передача заднего хода | 3,295 |
| Главная передача | 3,73 |
| **ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ** |
| Разгон: 0–100 км/ч, с  | 9,6 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 |
| **РАСХОД ТОПЛИВА И ТОКСИЧНОСТЬ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ \*** |
| Стандарт токсичности отработавших газов | Евро-6D |
| Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 9,0 |
| Расход топлива (загородный цикл), л/100 км | 6,5 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 7,4 |
| Уровень выбросов СО2 (городской цикл), г/км | - |
| Уровень выбросов СО2(загородный цикл), г/км | - |
| Уровень выбросов СО2(смешанный цикл), г/км | 195 |
| Вместимость топливного бака, л | 66 |

**\*** *Значения показателей выбросов CO2 и расхода топлива определены с использованием методики измерения/корреляции для цикла NEDC в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/1152-1153.*

*Приведенные значения уровня выбросов CO2 и расхода топлива не являются окончательными, так как они могут измениться в результате внесения изменений в производственный процесс. Актуальные данные можно получить у представителей официального дилера FCA.*

|  |
| --- |
| **ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА** |
| Масса в снаряженном состоянии (станд.) A, кг | 2086 |
| Распределение массы между передней/задней осями, % | 50/50 |
| Высота (с мягким верхом), мм | 1879 |
| Ширина, мм | 1894 |
| Длина, мм | 4334 |
| Колесная база, мм | 2459 |
| Дорожный просвет, мм | 260 |
| Вместимость багажного отделения \*\*, л | 203 |
| Вместимость багажного отделения (при сложенных спинках сидений) \*\*, л  | 598 |
|  |  |
| ***\*\* Включая пространство под полом багажного отделения*** |  |
| **ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ** |
| Диаметр разворота, м | 10,36 |
| Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 3,68 |
| Передаточное число рулевого механизма | 16,14:1 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм при км/ч | 760/8 |